Pour retourner à la page utilisation de base cliquez ici
Utilisation avancée :
Le gestionnaire de fichiers CIT - Retrouvez et classez vos fichiers
Le gestionnaire de fichiers - Retrouvez et classez vos fichiers
La génération automatique de pages HTML - Publiez vos montages
L'éditeur de types de composants - Créez vos types de composants
La visualisation en 3D

Le gestionnaire de fichiers CIT |

CiDess met à votre disposition un gestionnaire de fichier CIT, qui vous permet de rechercher et de trier tous les fichiers CIT sur votre ordinateur.
Allez dans le menu "Fichier" et choisissez "Lancer le gestionnaire de fichiers CIT..."
La fenêtre de recherche du gestionnaire de fichiers CIT apparaît alors :
Vous pouvez choisir un emplacement et des critères de recherche. Si vous ne précisez aucun critère de recherche, tous les fichiers CIT de l'emplacement seront trouvés.
Appuyez sur le bouton "Rechercher" pour lancer la recherche.

| La recherche dure plus ou moins longtemps selon l'emplacement sélectionné. On ne parcourt pas un disque de 120Go en deux secondes !

Les résultats s'affichent alors :
En cliquant sur une ligne du tableau, un menu s'ouvre et vous propose d'ouvrir le fichier directement dans CiDess (= ajouter les types de composant) ou de le localiser en ouvrant un explorateur Windows.
Avec le gestionnaire de fichier, fini les fichiers égarés :-). Il peut quasiment remplacer la fonction "Ouvrir" du menu "Fichier".

Le gestionnaire de fichiers |

CiDess met à votre disposition un gestionnaire de fichier, qui vous permet de rechercher et de trier tous les fichiers CID sur votre ordinateur.
Allez dans le menu "Fichier" et choisissez "Lancer le gestionnaire de fichiers..."
La fenêtre de recherche du gestionnaire de fichier apparaît alors :
Vous pouvez choisir un emplacement et des critères de recherche. Si vous ne précisez aucun critère de recherche, tous les fichiers CID de l'emplacement seront trouvés.
Appuyez sur le bouton "Rechercher" pour lancer la recherche.

| La recherche dure plus ou moins longtemps selon l'emplacement sélectionné. On ne parcourt pas un disque de 120Go en deux secondes !

Les résultats s'affichent alors :
Les fichiers CID sont triés en fonction du nom du projet puis du nom de la carte.
En cliquant sur une ligne du tableau, un menu s'ouvre et vous propose d'ouvrir le fichier directement dans CiDess ou de le localiser en ouvrant un explorateur Windows.
Avec le gestionnaire de fichier, fini les fichiers égarés :-). Il peut quasiment remplacer la fonction "Ouvrir" du menu "Fichier".

La génération automatique de pages HTML |

Vous réalisez des montages et ensuite vous les publiez sur Internet ? La génération automatique de dossier technique HTML va vous faire gagner beaucoup de temps !
Une fois que vous avez terminé votre circuit et que vous avez rempli les rubriques de la fenêtre informations sur le circuit, enregistrez votre fichier et allez dans le menu "Fichier" et choisissez "Créer le dossier technique HTML..."
La fenêtre suivante s'affiche :
Sélectionnez les informations à publier et cliquez sur Suivant.
Si vous avez créé un schéma avec un autre logiciel, vous pouvez l'insérer dans le futur dossier HTML. Vous pouvez également saisir un commentaire ou spécifier le nom du fichier contenant le commentaire sur le schéma.
Cliquez sur "Suivant" pour continuer.
Vous pouvez choisir de publier ou non la nomenclature.
Cliquez sur "Suivant" pour continuer.
Vous pouvez choisir les paramètres de publication du ou des typons.
Cliquez sur "Suivant" pour continuer.
Vous pouvez choisir les paramètres de publication de l'implantation des composants. Vous avez également la possibilité d'ajouter des images supplémentaires (par exemple un schéma de montage mécanique).
Cliquez sur "Suivant" pour continuer.
Vous pouvez placer des fichiers à télécharger à la fin de votre page web.
Cliquez sur "Suivant" pour continuer.
Maintenant choisissez un nom et un emplacement pour le dossier technique HTML et cliquez sur "Terminer"
Patientez quelques instant, une page web détaillant la réalisation de votre montage est en cours de création !
Vous pouvez voir un exemple de ce que cela donne en cliquant ici.

L'éditeur de types de composants |

CiDess vous permet de créer vos propres types de composant.
Créer, modifier et supprimer des types de composants
Créer, modifier et supprimer des pastilles
Créer, modifier et supprimer des solides
Exemple de type de composant non étirable
Exemple de type de composant étirable
Importer des types de composant depuis CiDess
Edition bilingue Français - Anglais
Utilisation des fichiers CIT dans CiDess
Allez dans le menu "Edition" et choisissez "Editeur de types de composant...". L'éditeur permet de créer et modifier des fichiers CIT, qui peuvent contenir un ou plusieurs types de composant.
Voici l'éditeur de types de composant :
L'interface est divisée en trois parties.
En haut, la partie concernant le type de composant en général :

| Le bouton "Nouveau" permet de créer et d'ajouter au fichier CIT un nouveau type de composant. La fenêtre suivante s'affiche :

| Le bouton "Modifier" vous permet de changer l'ID et la catégorie

| Le bouton "Supprimer" vous permet de supprimer le type de composant en cours du fichier CIT

| Déplace l'ensemble du type de composant de 50 mil vers la gauche

| Déplace l'ensemble du type de composant de 50 mil vers la droite

| Déplace l'ensemble du type de composant de 50 mil vers le dessous

| Déplace l'ensemble du type de composant de 50 mil vers le dessus

| Déplace l'ensemble du type de composant de 50 mil vers le bas

| Déplace l'ensemble du type de composant de 50 mil vers le haut

| Inverse le composant selon l'axe X (miroir)

| Inverse le composant selon l'axe Y (miroir)

Au milieu, la partie concernant les pastilles :

| Ajoute une pastille

| Supprime la pastille en cours

| Déplace la pastille en cours de 50 mil vers la gauche

| Déplace la pastille en cours de 50 mil vers la droite

| Déplace la pastille en cours de 50 mil vers le dessous

| Déplace la pastille en cours de 50 mil vers le dessus

| Diminue le calibre de la pastille en cours

| Augmente le calibre de la pastille en cours

| Diminue le diamètre du trou de la pastille en cours

| Augmente le diamètre du trou de la pastille en cours

| Permet d'ajouter ou de supprimer une patte sur la pastille en cours

| Cliquez sur cette zone pour choisir la forme de la pastille. La fenêtre suivante s'affiche et vous propose huit choix possibles :

En bas, la partie concernant les solides :

| Ajoute un solide

| Supprime le solide en cours

| Déplace le solide en cours de 50 mil vers la gauche

| Déplace le solide en cours de 50 mil vers la droite

| Déplace le solide en cours de 50 mil vers le dessous

| Déplace le solide en cours de 50 mil vers le dessus

| Déplace le solide en cours de 50 mil vers le haut

| Déplace le solide en cours de 50 mil vers le bas

| Tourne le solide en cours de 15°

| Tourne le solide en cours de 15° dans l'autre sens

| Cliquez sur cette zone pour choisir la forme du solide. La fenêtre suivante s'affiche et vous propose huit choix possibles :

| Cliquez sur cette zone pour choisir la couleur du solide qui sera utilisée lors de la visualisation en 3D. La fenêtre suivante s'affiche :

Exemple de type de composant non étirable
Exemple de type de composant étirable
Importer des types de composant depuis CiDess
Allez dans le menu "Edition" et choisissez "Importer un type de composant depuis CiDess..."
La fenêtre suivante s'affiche et vous permet de choisir un type de composant dans une catégorie.

| Utilisez cette fonction si vous voulez créer une version modifiée d'un type de composant existant.

Edition bilingue Français - Anglais
Pour activer l'édition bilingue, allez dans le menu "Edition" et cochez le sous-menu "Edition bilingue".
Vous n'êtes pas obligé de créer des types de composant bilingues.
Si le menu "Edition Bilingue" n'est pas coché, vous avez accès uniquement à l'ID et à la catégorie dans la langue en cours. Les types de composants créés ou modifiés sont alors monolingues, c'est-à-dire que l'ID anglaise et l'ID française sont identiques, et de même pour la catégorie.

| Pour ne pas perturber les utilisateurs, ne mélangez pas dans un même fichier *.CIT des types de composant bilingue et monolingue. Autrement dit, ne traduisez pas partiellement un fichier *.CIT.

Utilisation des fichiers CIT dans CiDess
Les fichiers CIT peuvent êtres intégrés dans CiDess de façon automatique ou manuelle via la commande "Ajouter un fichier CIT" du menu "Fichier".
Les fichiers CIT qui sont placés dans le même répertoire que CiDess.exe sont chargés automatiquement à chaque démarrage de CiDess.
Pour éviter tout risque de conflit (doublons) entre des types de composants d'un fichier CIT et ceux intégrés à CiDess, CiDess ajoute automatiquement le caractère "_" au début de chaque ID des types de composant des fichiers CIT.

| Nouveau dans la version 2 (10/09/2005) : - si vous ajoutez des fichiers CIT dans le dossier de CiDess, - si vous modifiez un fichier CIT avec l'éditeur de types de composant, au lieu de redémarrer CiDess utilisez la fonction "Relire (actualiser) les fichiers de type de composant..." du menu fichier de la fenêtre principale de CiDess. Tous les fichiers CIT du dossier de CiDess.exe et tous les fichiers CIT ajoutés manuellement seront alors actualisés.

La visualisation en 3D |

CiDess vous permet de visualiser en 3D votre circuit.
Comme je l'explique dans la page Pour les développeurs, j'ai créé cette fonction dans un but pédagogique. Pour avoir un bon rendu en 3D de votre circuit, enregistrez le au format 3DG et utilisez un logiciel de modélisation 3D.
Allez dans le menu "Affichage" et choisissez "Vue en 3D...".
L'utilitaire de visualisation en 3D s'affiche :
Vous pouvez régler tous les paramètres de vue (et oui en 3D il y en a beaucoup).
Cliquez sur le bouton tracer pour afficher l'image :
Pour plus de convivialité vous avez la possibilité de contrôler l'image avec la souris.
Voici un aperçu de l'image avec d'autres paramètres :
(c) Rémy LUCAS - Dernière mise à jour 10/09/2005